**QUESTIONARIO TECNICO (D1)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **DESCRIZIONE** | | **RISPONDENZA AI REQUISITI RICHIESTI (*indicare SI / NO per ogni singola voce)*** | | **MODELLO / CODICE OFFERTO** | | **RIFERIMENTO (*indicare Documento e numero di pagina di riferimento / rimando del requisito)*** | |
|  | **LOTTO N. 1 - BILANCE PESA PERSONE MECCANICA CON STATIMETRO** | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | |
|  | ***Rispondente ai seguenti requisiti tecnico-operativi:*** | | | | | |  | |
|  | ***Caratteristiche essenziali*** | | | | | |  | |
| **Caratteristiche Generali** | | |  | |  | |  | |
| 1. Dotata di rotelle; | | |  | |  | |  | |
| 1. Dotata di pedana antiscivolo | | |  | |  | |  | |
| 1. Portata 200 kg | | |  | |  | |  | |
| 1. Altimetro da 75 a 200 cm. | | |  | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **LOTTO N. 2 - BARELLE** | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | |
|  | ***Rispondente ai seguenti requisiti tecnico-operativi:*** | | | | | |  | | |
|  | ***Caratteristiche essenziali*** | | | | | |  | | |
| **Caratteristiche Generali** | | |  | |  | |  | | |
| 1. Superficie barella radiotrasparente in 2 sezioni ed 1 snodo su 2 colonne oleodimamiche. | | |  | |  | |  | | |
| 1. Struttura su 4 ruote di diametro minimo 200 mm con freno centralizzato a pedale. | | |  | |  | |  | | |
| 1. Pedali freno su almeno 2 lati | | |  | |  | |  | | |
| 1. 5^ ruota centrale direzionale integrata a scomparsa. | | |  | |  | |  | | |
| 1. Superficie paziente 190x76 cm; | | |  | |  | |  | | |
| 1. Maniglie per il trasporto, a scomparsa, in zona testa. | | |  | |  | |  | | |
| 1. Asta porta flebo di diametro adatto anche per pompe siringhe a due agganci integrata a scomparsa | | |  | |  | |  | | |
|  | **DESCRIZIONE** | | **RISPONDENZA AI REQUISITI RICHIESTI (*indicare SI / NO per ogni singola voce)*** | | **MODELLO / CODICE OFFERTO** | | | **RIFERIMENTO (*indicare Documento e numero di pagina di riferimento / rimando del requisito)*** | |
|  | **Segue LOTTO N. 2 - BARELLE** | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | |
| **Caratteristiche Generali** | | |  | |  | |  | | |
| 1. Vani porta oggetti e porta bombole integrati alla struttura sotto la superficie paziente. | | |  | |  | |  | | |
| 1. Schienale oleodinamico servoassistito elevabile sino ad 85°; | | |  | |  | |  | | |
| 1. Altezza variabile con sistema a pedale pneumatico da circa cm. 58 a circa 88 cm | | |  | |  | |  | | |
| 1. Spondine laterali a compasso a scomparsa | | |  | |  | |  | | |
| 1. Funzioni trendelemburg ed antitrendelemburg non infeire a +/-18° ottenibili tramite pedali bilaterali | | |  | |  | |  | | |
| 1. Materasso in schiuma con telo di copertura lavabile e sanificabile altezza minima cm.10; | | |  | |  | |  | | |
| 1. Carico di lavoro sicuro superiore ai kg. 300. | | |  | |  | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **LOTTO N. 3 - PARAVENTI** | | | | | |
|  | | | | |  | |
|  | ***Rispondente ai seguenti requisiti tecnico-operativi:*** | | | |  | |
|  | ***Caratteristiche essenziali*** | | | |  | |
|  | **LOTTO N. 3 - PARAVENTI SENZA RUOTE** | | | | | |
| **Caratteristiche Generali** | | |  |  |  | |
| 1. Paraventi a 3 elementi. | | |  |  |  | |
| 1. Struttura in lega di alluminio a 3 elementi da 50 cm ciascuno dotata di piedini di appoggio a pavimento. | | |  |  |  | |
| 1. Tende pieghevoli in plastica lavabile, disinfettabile. | | |  |  |  | |
| 1. Dimensioni mm 1.500x1.700 cm. | | |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **DESCRIZIONE** | | **RISPONDENZA AI REQUISITI RICHIESTI (*indicare SI / NO per ogni singola voce)*** | | **MODELLO / CODICE OFFERTO** | | **RIFERIMENTO (*indicare Documento e numero di pagina di riferimento / rimando del requisito)*** | |
|  | **Segue LOTTO N. 3 - PARAVENTI** | | | | | | | |
|  | **LOTTO N. 3 - PARAVENTI CON RUOTE** | | | | | | | |
| **Caratteristiche Generali** | | |  | |  | |  | |
| 1. Paraventi a 3 elementi. | | |  | |  | |  | |
| 1. Struttura in lega di alluminio a 3 elementi da 50 cm ciascuno. | | |  | |  | |  | |
| 1. Tende pieghevoli in plastica lavabile, disinfettabile. | | |  | |  | |  | |
| 1. Montato su ruote diametro circa mm.50. | | |  | |  | |  | |
| 1. Dimensioni mm 1.500x1.700 cm. | | |  | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **LOTTO N. 4 - POLTRONE RELAX.** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | ***Rispondente ai seguenti requisiti tecnico-operativi:*** | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | ***Caratteristiche essenziali*** | | | | | | | | | | |  | | | | |
| **Caratteristiche Generali** | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | |
| 1. Nr. 2 ruote fisse e due ruote piroettanti. | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | |
| 1. Nr. 2 ruote con freno. | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | |
| 1. Telaio in acciaio verniciato o in legno multistrato. | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | |
| 1. Imbottiture ignifughe conformate anatomicamente a densità differenziata. | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | |
| 1. Rivestimenti in sky ignifugo lavabile con più scelte di colore | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | |
| 1. Braccioli regolabili abbattibili. | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | |
| 1. Movimento indipendente di schienale e gambale attivabile con pompa a gas tramite leva posta sotto il sedile | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | |
| 1. Ingombro ridotto con larghezza non superiore (ingombro totale) a 65 cm. | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | |
|  | | **DESCRIZIONE** | | | | **RISPONDENZA AI REQUISITI RICHIESTI (*indicare SI / NO per ogni singola voce)*** | | | | **MODELLO / CODICE OFFERTO** | | | | | | **RIFERIMENTO (*indicare Documento e numero di pagina di riferimento / rimando del requisito)*** | |
|  | | **LOTTO N. 5 - POLTRONE PER TRASFUSIONE.** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | | ***Rispondente ai seguenti requisiti tecnico-operativi:*** | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | ***Caratteristiche essenziali*** | | | | | | | | | | |  | | | | |
| **Caratteristiche Generali** | | | |  | | | | |  | | |  | | | | | |
| 1. Struttura in acciaio verniciato | | | |  | | | | |  | | |  | | | | | |
| 1. Design anatomico che assicuri il massimo confort al paziente e consente una facile salita e discesa per i portatori di disabilità.. | | | |  | | | | |  | | |  | | | | | |
| 1. regolazione della posizione mediante l’utilizzo di almeno cinque motori elettrici che assicurino in modo indipendente:  * inclinazione delle gambe 0°-45°; * inclinazione della schiena e capo 0-80°; inclinazione della seduta 0-25°; | | | |  | | | | |  | | |  | | | | | |
| 1. regolazione del poggiapiedi 30 cm. | | | |  | | | | |  | | |  | | | | | |
| 1. modifica della posizione da poltrona a lettino e da poltrona a posizione antishock (Trendelemburg almeno 15°) ) in tempi brevi massimo 10/20 secondi. | | | |  | | | | |  | | |  | | | | | |
| 1. rivestimento ed imbottitura in materiale lavabile ed ignifugo. | | | |  | | | | |  | | |  | | | | | |
| 1. base stabile per evitare rischi di ribaltamento, mobile in tutte le direzioni, con ruote piroettanti con diametro di circa 125 mm,, ciascuna dotata di bloccaggio centralizzato o direzionale. | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |
| 1. poggiabraccia regolabili in ogni direzione ed altezza per agevolare la salita/discesa. | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |
| 1. supporto per rotolo carta; | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |
| 1. asta porta flebo; | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |
| 1. carico massimo consentito superiore a 200 Kg. | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |
| 1. Colore da definire secondo cartella colori disponibili. | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **DESCRIZIONE** | | | **RISPONDENZA AI REQUISITI RICHIESTI (*indicare SI / NO per ogni singola voce)*** | | **MODELLO / CODICE OFFERTO** | | | | **RIFERIMENTO (*indicare Documento e numero di pagina di riferimento / rimando del requisito)*** | |
|  | | **LOTTO N. 6 - SEDIE A ROTELLE.** | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | | |
|  | | ***Rispondente ai seguenti requisiti tecnico-operativi:*** | | | | | |  | | | |
|  | | ***Caratteristiche essenziali*** | | | | | |  | | | |
| **Caratteristiche Generali** | | | |  | |  | |  | | | |
| 1. Sedia comoda a telaio rigido in acciaio verniciato a polveri.; | | | |  | |  | |  | | | |
| 1. Schienale estraibile e reclinabile da 0° a 45° con ritorno semi automatico a molla; | | | |  | |  | |  | | | |
| 1. Rivestimento in similpelle blu e imbottitura ignifughi testati secondo norma EN 1021-1 e EN 1021-2; | | | |  | |  | |  | | | |
| 1. Poggiapiedi e poggia polpacci regolabili in altezza e ribaltabili lateralmente. | | | |  | |  | |  | | | |
| 1. Pedane elevabili ed estraibili lateralmente. | | | |  | |  | |  | | | |
| 1. 4 ruote piroettanti Ø 12,5cm di cui 2 con freno. | | | |  | |  | |  | | | |
| 1. WC estraibile e lavabile. | | | |  | |  | |  | | | |
| 1. Seduta da 50 cm | | | |  | |  | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **LOTTO N. 7 - GIRELLO CON ASCELLARE PER ANZIANI.** | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | |
|  | ***Rispondente ai seguenti requisiti tecnico-operativi:*** | | | | | | | |  | | | |
|  | ***Caratteristiche essenziali*** | | | | | | | |  | | | |
| **Caratteristiche Generali** | | | |  | | |  | |  | | | |
| 1. Regolabile in altezza | | | |  | | |  | |  | | | |
| 1. Pieghevole | | | |  | | |  | |  | | | |
| 1. Smontabile | | | |  | | |  | |  | | | |
| 1. Dotato di 4 ruote piroettanti di cui 2 con freno | | | |  | | |  | |  | | | |
| 1. Altezza da 81 a 86 cm | | | |  | | |  | |  | | | |
|  | **DESCRIZIONE** | | | **RISPONDENZA AI REQUISITI RICHIESTI (*indicare SI / NO per ogni singola voce)*** | | | **MODELLO / CODICE OFFERTO** | | | | **RIFERIMENTO (*indicare Documento e numero di pagina di riferimento / rimando del requisito)*** | |
|  | **Segue LOTTO N. 7 - GIRELLO CON ASCELLARE PER ANZIANI.** | | | | | | | | | | | |
| 1. Altezza ascellari da 108 a 150 | | | |  | | |  | |  | | | |
| 1. Ingombro 68/70 | | | |  | | |  | |  | | | |
| 1. Profondità circa 75 | | | |  | | |  | |  | | | |
| 1. Portata circa 130 kg. | | |  | | |  | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **LOTTO N. 8 - ASTE PORTAFLEBO.** | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |  | | |
|  | ***Rispondente ai seguenti requisiti tecnico-operativi:*** | | | | | |  | | | |
|  | ***Caratteristiche essenziali*** | | | | | |  | | | |
| **Caratteristiche Generali** | | |  | |  | |  | | | |
| 1. Piantana porta infusioni realizzata interamente in acciaio inox AISI 304; | | |  | |  | |  | | | |
| 1. Struttura verticale con colonne telescopiche dotate di manopola di sicurezza e frizione in polimero. | | |  | |  | |  | | | |
| 1. Colonna fissa in tubo tondo da 28 mm di diametro e spessore 1,5 mm, colonna mobile in tubo da 20 mm di diametro e spessore 1,5 mm. | | |  | |  | |  | | | |
| 1. N°4 ganci di sostegno con terminale antisfilamento da 0,8 mm di diametro. | | |  | |  | |  | | | |
| 1. Escursione in altezza da mm 1430 a mm 2550. | | |  | |  | |  | | | |
| 1. Base zavorrata a 5 razze dotata di ruote gemellari da 75 mm di diametro di cui 3 antistatiche e 2 con freno, con parafilo ed in polimero antitraccia. | | |  | |  | |  | | | |
|  | **DESCRIZIONE** | | **RISPONDENZA AI REQUISITI RICHIESTI (*indicare SI / NO per ogni singola voce)*** | | **MODELLO / CODICE OFFERTO** | | | | **RIFERIMENTO (*indicare Documento e numero di pagina di riferimento / rimando del requisito)*** | |
|  | **Segue LOTTO N. 8 - ASTE PORTAFLEBO.** | | | | | | | | | |
| 1. Ogni razza è dotata di puntale di sicurezza. | | |  | |  | |  | | | |
| 1. Portata massima totale 20 kg. | | |  | |  | |  | | | |
| 1. Portata di almeno n°5 pompe infusione a siringa da agganciare alla colonna portante | | |  | |  | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **LOTTO N. 9 - PREDELLINI.** | | | | | | |
|  | ***Rispondente ai seguenti requisiti tecnico-operativi:*** | | | |  | | |
|  | ***Caratteristiche essenziali*** | | | |  | | |
|  | | | | | |  | |
|  | **PREDELLINO A 1 GRADINO** | | | | | | |
| **Caratteristiche Generali** | | |  |  |  | | |
| 1. Pedana a un gradino da sala operatoria interamente realizzata in acciaio inox 18/10 AISI 304. | | |  |  |  | | |
| 1. Struttura completamente saldata ed elettrolucidata, priva di punti di giunzione a sezione quadrata da 25x25x1,5 mm. | | |  |  |  | | |
| 1. Piano di calpestio in lamiera mandorlata per garantire la massima aderenza. | | |  |  |  | | |
| 1. Struttura di rinforzo centrale a sostegno del piano di calpestio. | | |  |  |  | | |
| 1. Piano d’appoggio asportabile e lavabile | | |  |  |  | | |
| 1. Dimensioni circa 600x350x220mm. | | |  |  |  | | |
|  | **PREDELLINO A 2 GRADINI** | | | | | | |
| **Caratteristiche Generali** | | |  |  |  | | |
| 1. Pedana a 2 gradini interamente realizzata in acciaio inox 18/10 AISI 304. | | |  |  |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **DESCRIZIONE** | | **RISPONDENZA AI REQUISITI RICHIESTI (*indicare SI / NO per ogni singola voce)*** | | **MODELLO / CODICE OFFERTO** | | **RIFERIMENTO (*indicare Documento e numero di pagina di riferimento / rimando del requisito)*** | |
|  | **Segue LOTTO N. 9 - PREDELLINI .** | | | | | | | |
|  | **Segue PREDELLINO A 2 GRADINI** | | | | | | | |
| 1. Struttura completamente saldata ed elettrolucidata, priva di punti di giunzione a sezione quadrata da 25x25x1,5 mm. | | |  | |  | |  | |
| 1. Piano di calpestio in lamiera mandorlata per garantire la massima aderenza. | | |  | |  | |  | |
| 1. Struttura di rinforzo centrale a sostegno del piano di calpestio. | | |  | |  | |  | |
| 1. Piani d’appoggio asportabili e lavabili | | |  | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **LOTTO N. 10 - CULLETTE PER NEONATO.** | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |  | | |
|  | ***Rispondente ai seguenti requisiti tecnico-operativi:*** | | | | | |  | | | |
|  | ***Caratteristiche essenziali*** | | | | | |  | | | |
| **Caratteristiche Generali** | | |  | |  | |  | | | |
| 1. Struttura in tubo di acciaio verniciato. | | |  | |  | |  | | | |
| 1. Possibilità di posizioni Trendelenburg e antitrendelenburg +/- 14°. | | |  | |  | |  | | | |
| 1. Provvisto di n° 4 ruote piroettanti dotate di freno di diametro cm 7,5 circa. | | |  | |  | |  | | | |
| 1. culla in plexiglass di spessore mm 5, di dimensioni cm 76 x 49 x 29 di altezza, circa, con fondo forato per una migliore aerazione e dossi per un perfetto alloggiamento nel carrello. | | |  | |  | |  | | | |
| 1. Materasso incluso nella fornitura, imbottito rivestito con tessuto plastico lavabile, sfoderabile, omologato classe 1 IM di reazione al fuoco. | | |  | |  | |  | | | |
| 1. Carrello porta culla ad altezza variabile costituita da: gruppo colonna telescopica con molla a gas, corsa in altezza di 25 cm, comandata da maniglia e leva di sblocco posteriore. | | |  | |  | |  | | | |
|  | **DESCRIZIONE** | | **RISPONDENZA AI REQUISITI RICHIESTI (*indicare SI / NO per ogni singola voce)*** | | **MODELLO / CODICE OFFERTO** | | | | **RIFERIMENTO (*indicare Documento e numero di pagina di riferimento / rimando del requisito)*** | |
|  | **Segue LOTTO N. 10 - CULLETTE PER NEONATO .** | | | | | | | | | |
| 1. telaio portante in acciaio verniciato a polveri epossidiche dotato di comando variazione altezza in alluminio anodizzato e tecnopolimeri. | | |  | |  | |  | | | |
| 1. telaio porta culla ad anello e piattaforma interamente in materiale plastico con maniglioni anteriore e posteriore integrati. | | |  | |  | |  | | | |
| 1. Carico di lavoro sicuro: 10kg. | | |  | |  | |  | | | |
| 1. Dispositivo Medico in classe I in conformità al MDR 2017/745. | | |  | |  | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **LOTTO N. 11 - TAVOLE SPINALI.** | | | | | | |
|  | | | | | |  | |
|  | ***Rispondente ai seguenti requisiti tecnico-operativi:*** | | | |  | | |
|  | ***Caratteristiche essenziali*** | | | |  | | |
| **Caratteristiche Generali** | | |  |  |  | | |
| 1. Struttura in polietilene con multiple feritoie perimetrali di presa manuale | | |  |  |  | | |
| 1. Completa radio trasparenza dell’intero presidio | | |  |  |  | | |
| 1. Peso non superiore agli 8 kg (+/- 10%) | | |  |  |  | | |
| 1. Portata carico di lavoro non inferiore ai 150 kg (+/- 10%) | | |  |  |  | | |
| 1. Dimensioni: lunghezza cm 185 circa (+/- 10%), larghezza cm 45 circa (+/- 10%), spessore cm 6 circa (+/- 10%) | | |  |  |  | | |
| 1. Compreso cinture di fissaggio, con ancoraggio a velcro e ferma capo anch’essi radiotrasparenti. | | |  |  |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **DESCRIZIONE** | | | | **RISPONDENZA AI REQUISITI RICHIESTI (*indicare SI / NO per ogni singola voce)*** | | | **MODELLO / CODICE OFFERTO** | | | | **RIFERIMENTO (*indicare Documento e numero di pagina di riferimento / rimando del requisito)*** | |
|  | | **LOTTO N. 12 - LETTI OLEODINAMICI .** | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | ***Rispondente ai seguenti requisiti tecnico-operativi:*** | | | | | | | |  | | | |
|  | | ***Caratteristiche essenziali*** | | | | | | | |  | | | |
| **Caratteristiche Generali** | | | | |  | | |  | |  | | | |
| 1. Conforme alle norme CEI UNI EN 60601-2-52 ed. 2011 | | | | |  | | |  | |  | | | |
| 1. Letto degenza con piano rete a quattro sezioni, ad altezza variabile meccanicamente; | | | | |  | | |  | |  | | | |
| 1. Movimentazione delle sezioni schienale e femorale, movimenti in altezza, trendelenburg/antitrendelenburg | | | | |  | | |  | |  | | | |
| 1. Escursione del piano rete del letto da un minimo di almeno 40 cm ad almeno 80 cm (tolleranza 10%); | | | | |  | | |  | |  | | | |
| 1. Verniciatura a polveri epossidiche; | | | | |  | | |  | |  | | | |
| 1. Quattro ruote piroettanti gemellate, diametro minimo mm 150, frenabili con freno simultaneo comandato a pedale, antistatiche e antitraccia; | | | | |  | | |  | |  | | | |
| 1. Altezza regolabile tramite attuatori oleodinamici con comando a pedale; | | | | |  | | |  | |  | | | |
| 1. Sezione bacino e sezione schiena azionati mediante pompe a gas tramite leve ai lati del letto; | | | |  | | |  | | |  | | | |
| 1. Coppie spalle amovibili in materiale plastico o HPL, lavabile, atossico, disinfettabile; | | | |  | | |  | | |  | | | |
| 1. Dotato di quattro dispositivi paracolpi posti agli angoli. | | | |  | | |  | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **LOTTO N. 13 - COMODINI PER DEGENZA.** | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | ***Rispondente ai seguenti requisiti tecnico-operativi:*** | | | | | | | |  | | | |
|  | | ***Caratteristiche essenziali*** | | | | | | | |  | | | |
| **Caratteristiche Generali** | | | | |  | | |  | |  | | | |
| 1. Comodino bifronte o con anta reversibile in materiale plastico o polimerico, lavabile e disinfettabile, resistente agli urti, ai graffi ed agli agenti chimici, additivato con antibatterico; | | | | |  | | |  | |  | | | |
| 1. Piano superiore in ABS con bordi rialzati per il contenimento dei liquidi; | | | | |  | | |  | |  | | | |
|  | | **DESCRIZIONE** | | | | **RISPONDENZA AI REQUISITI RICHIESTI (*indicare SI / NO per ogni singola voce)*** | | | **MODELLO / CODICE OFFERTO** | | | | **RIFERIMENTO (*indicare Documento e numero di pagina di riferimento / rimando del requisito)*** | |
|  | | **Segue LOTTO N. 13 - COMODINI PER DEGENZA.** | | | | | | | | | | | |
| 1. Cassetto con frontale in MDF, passante, rimovibile e con divisorio interno; | | | | |  | | |  | |  | | | |
| 1. Anta con frontale in MDF e vano con ripiano interno asportabile; fondo forato rimovibile; | | | | |  | | |  | |  | | | |
| 1. Design totalmente ergonomico e privo di spigoli o angoli contundenti; | | | | |  | | |  | |  | | | |
| 1. Vano portaoggetti con serratura di sicurezza, asta portasciugamani e scomparto portabottiglie; | | | | |  | | |  | |  | | | |
| 1. Basamento in acciaio verniciato dotato di 4 ruote da 50 mm. (con una tolleranza del +/-5%) di cui due con sistema freno; | | | | |  | | |  | |  | | | |
| 1. Altezza 780 mm (con una tolleranza del +/-5%); | | | |  | | |  | | |  | | | |
| 1. Larghezza 540 mm (con una tolleranza del +/-5%); | | | |  | | |  | | |  | | | |
| 1. Profondità 470 mm. (con una tolleranza del +/-5%); | | | |  | | |  | | |  | | | |
| 1. Ignifughi classe di reazione conforme alla normativa vigente. | | | |  | | |  | | |  | | | |
|  | | **LOTTO N. 14 - ARMADI FARMACI .** | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | ***Rispondente ai seguenti requisiti tecnico-operativi:*** | | | | | | | |  | | | |
|  | | ***Caratteristiche essenziali*** | | | | | | | |  | | | |
| **Caratteristiche Generali** | | | | |  | | |  | |  | | | |
| 1. struttura in bilaminato plastico di spessore 20 mm; | | | | |  | | |  | |  | | | |
| 1. mobiletto interno per stupefacenti completo di serratura; | | | | |  | | |  | |  | | | |
| 1. due porte girevoli su cerniere con apertura a 270° complete di serratura a cilindro ad aste rotanti complete di due contenitori realizzati in abs termoformati con 16 vani portamedicinali; | | | | |  | | |  | |  | | | |
| 1. all’interno due contenitori doppi apribili a 90° realizzati in abs termoformati dotati di 32 vani portamedicinali completi di ringherino in plexiglass trasparente; | | | | |  | | |  | |  | | | |
|  | | **DESCRIZIONE** | | | | **RISPONDENZA AI REQUISITI RICHIESTI (*indicare SI / NO per ogni singola voce)*** | | | **MODELLO / CODICE OFFERTO** | | | | **RIFERIMENTO (*indicare Documento e numero di pagina di riferimento / rimando del requisito)*** | |
|  | | **Segue LOTTO N. 14 - ARMADI FARMACI .** | | | | | | | | | | | |
| 1. dotato di cinque ripiani regolabili in altezza; | | | | |  | | |  | |  | | | |
| 1. alla base gambe in acciaio verniciato da 50 mm (minimo) con piedini regolabili in nylon; | | | |  | | |  | | |  | | | |
| 1. misure: cm. 100 x 60 x 190 circa (+/-10%); | | | |  | | |  | | |  | | | |
| 1. guarnizioni perimetrali antipolvere; | | | |  | | |  | | |  | | | |
| 1. spigoli ed angoli arrotondati | | | |  | | |  | | |  | | | |
| 1. in materiale ignifugo facilmente lavabile e disinfettabile; | | | |  | | |  | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **LOTTO N. 15 - LETTINI VISITA AD ALTEZZA VARIABILE.** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | |
|  | | ***Rispondente ai seguenti requisiti tecnico-operativi:*** | | | | | | |  | | | |
|  | | ***Caratteristiche essenziali*** | | | | | | |  | | | |
| **Caratteristiche Generali** | | | | |  | |  | |  | | | |
| 1. Lettino a due snodi e tre sezioni, ad altezza variabile elettrica. | | | | |  | |  | |  | | | |
| 1. Struttura in metallo, verniciato con polvere epossidica, resistente ai graffi. | | | | |  | |  | |  | | | |
| 1. La testata deve favorire le operazioni sul paziente, in particolare le operazioni su gola, naso e orecchio. | | | | |  | |  | |  | | | |
| 1. La parte inferiore del lettino deve essere libera in modo da non impedire allo specialista di stare seduto sullo sgabello e mantenere le gambe libere da ostacoli. | | | | |  | |  | |  | | | |
| 1. L'imbottitura deve essere in schiuma poliuretanica ad alta densità stampata e sagomata, ignifuga in classe 1, disinfettabile e resistente a urina e sangue | | | | |  | |  | |  | | | |
| 1. Portata massima: 200 kg; | | | | |  | |  | |  | | | |
| 1. Dimensioni: circa cm 198 X 68cm (con una tolleranza del +/-5%). | | | | |  | |  | |  | | | |
| 1. Sezione di testa ad altezza regolabile da 0 a 70°; sezione cosce regolabile da 0 a 20°. | | | | |  | |  | |  | | | |
|  | | **DESCRIZIONE** | | **RISPONDENZA AI REQUISITI RICHIESTI (*indicare SI / NO per ogni singola voce)*** | | | | **MODELLO / CODICE OFFERTO** | | | | **RIFERIMENTO (*indicare Documento e numero di pagina di riferimento / rimando del requisito)*** | |
|  | | **Segue LOTTO N. 15 - LETTINI VISITA AD ALTEZZA VARIABILE.** | | | | | | | | | | |
| 1. Altezza regolabile da 55 a 85 cm | | | | |  |  | | |  | | | |
| 1. Dotato di ruote piroettanti e dotate di freno. | | | | |  |  | | |  | | | |
| 1. Foro naso-bocca nella sezione di testa. | | | | |  |  | | |  | | | |
| 1. Il lettino deve essere completo di portarotolo. | | | | |  |  | | |  | | | |