**ALLEGATO A**

**CARATTERISTICHE DI MINIMA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **DESCRIZIONE** | **RISPONDENZA AI REQUISITI RICHIESTI (*indicare SI / NO per ogni singola voce)*** | **MODELLO / CODICE OFFERTO** | **RIFERIMENTO *(indicare Documento e numero di pagina di riferimento / rimando del requisito)*** |
|  | | | |  |
|  | ***Rispondente ai seguenti requisiti tecnico-operativi:*** | | |  |
|  | ***Caratteristiche essenziali*** | | |  |
|  |  |  |  |  |
| **01** | **Ottica diametro 4,0mm oculare off set visione 9° canale operativo 6,6 fr con rubinetti laterali, lunghezza utile 220mm** |  |  |  |
| **02** | **Ottica diametro 8,0mm oculare off set visione 0° canale operativo 3,3 fr con rubinetti laterali, lunghezza utile 309 mm** |  |  |  |
| **03** | **Camicia PCNL diametro 15fr graduata, rubinetto passo LL** |  |  |  |
| **04** | **Camicia PCNL diametro 16,5 fr graduata, rubinetto passo LL** |  |  |  |
| **05** | **Camicia PCNL diametro 21fr graduata, rubinetto passo LL** |  |  |  |
| **06** | **Camicia PCNL diametro 20fr con port laterale ( sistema di controllo aspirazione pressione negativa) rubinetto passo LL** |  |  |  |
| **07** | **Dilatatore one step punta mini amplaz lume per guide 0.035”** |  |  |  |
| **08** | **Dilatatore one step punta mini amplaz lume 0.035”lume eccentrico 0.035** |  |  |  |
| **09** | **Dilatatore one step punta mini amplaz lume 0.038”lume eccentrico 0.038** |  |  |  |
| **10** | **Camicia con rubinetto e port laterale ( con sistema di controllo aspirazione pressione negativa) innesto a baionetta** |  |  |  |
| **11** | **Camicia distale diametro 12 fr lunghezza utile 160mm** |  |  |  |
| **12** | **Camicia distale diametro 14 fr lunghezza utile 160mm** |  |  |  |
|  | **DESCRIZIONE** | **RISPONDENZA AI REQUISITI RICHIESTI (*indicare SI / NO per ogni singola voce)*** | **MODELLO / CODICE OFFERTO** | **RIFERIMENTO *(indicare Documento e numero di pagina di riferimento / rimando del requisito)*** |
|  | | | |  |
| **13** | **Camicia distale diametro 18 fr lunghezza utile 160mm** |  |  |  |
| **14** | **Otturatore camicia diametro 14,0 con lume centrale per filo guida** |  |  |  |
| **15** | **Otturatore camicia diametro 18,0 con lume centrale per filo guida** |  |  |  |
| **16** | **Otturatore camicia diametro 12,0 con lume centrale per filo guida** |  |  |  |
| **17** | **Reservoir raccolta frammenti con doppia entrata, perpendicolare e laterale** |  |  |  |
| **18** | **Utensile per la manipolazione fibra laser** |  |  |  |
| **19** | **Gommini per canale operativo** |  |  |  |
| **20** | **Pinza morso gasper stelo rotante diametro 5,0 fr lunghezza 440 mm circa smontabile** |  |  |  |
| **21** | **Pinza morso alligatore stelo rotante diametro 5,0 fr lunghezza 440 mm circa smontabile** |  |  |  |
| **22** | **Forbice taglio, singola azione retrograda, stenosi e tratto accesso diametro 3,0 fr lunghezza 60 cm** |  |  |  |
| **23** | **Estrattore frontale diametro 2,2 fr, nitinol, lunghezza 120 cm monouso sterile** |  |  |  |
| **24** | **Catetere dual lumen graduato in PU doppio ingresso passo LL diametro ditale 6,0 fr monouso sterile** |  |  |  |
| **25** | **Cestello per la sterilizzazione strumentario in alluminio con filtro barriera labirintica ad elevata impendenza sec. Pasteur 485x280x130mm completo di griglia interna e tappeto in silicone** |  |  |  |