**QUESTIONARIO TECNICO (D1)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **DESCRIZIONE** | | **RISPONDENZA AI REQUISITI RICHIESTI (*indicare SI / NO per ogni singola voce)*** | | **MODELLO / CODICE OFFERTO** | | **RIFERIMENTO (*indicare Documento e numero di pagina di riferimento / rimando del requisito)*** | |
|  | **FORNITURA DI UNA LAMPADA SCIALITICA A LED SU RUOTE** | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | |
|  | ***Rispondente ai seguenti requisiti tecnico-operativi:*** | | | | | |  | |
|  | ***Caratteristiche essenziali*** | | | | | |  | |
|  | Attrezzatura / Apparecchiatura nuova di fabbrica | |  | |  | |  | |
|  | Attrezzatura / Apparecchiatura di ultima generazione | |  | |  | |  | |
| **Caratteristiche Generali** | | |  | |  | |  | |
| 1. Intensità luminosa non inferiore a 60.000 lux | | |  | |  | |  | |
| 1. Corpo lampada in alluminio | | |  | |  | |  | |
| 1. Temperatura colore 4.400°K circa | | |  | |  | |  | |
| 1. Indica resa cromatica non inferiore a Ra 95 | | |  | |  | |  | |
| 1. Resa cromatica sulla pelle 97 (R13) sui tessuti 97 (R9) | | |  | |  | |  | |
| 1. Durata dei led pari ad almeno 50.000 ore | | |  | |  | |  | |
| 1. Manipolo sterilizzabile | | |  | |  | |  | |
| 1. Accensione lampada tramite manipolo o tasti bordo lampada | | |  | |  | |  | |
| 1. Intensità luminosa regolabile da 10.000 lux a 60.000 lux tramite manipolo | | |  | |  | |  | |
| 1. Dimensione campo regolabile da 10.000 lux a 60.000 lux tramite manipolo | | |  | |  | |  | |
| 1. Dotata di n. 5 ruote dotate di freno | | |  | |  | |  | |
| 1. Presenza di maniglie laterali integrate sul corpo illuminante | | |  | |  | |  | |