**QUESTIONARIO TECNICO LOTTO 2**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **DESCRIZIONE** | **RISPONDENZA AI REQUISITI RICHIESTI (*indicare SI / NO per ogni singola voce)*** | **MODELLO / CODICE OFFERTO** | **RIFERIMENTO (*indicare Documento e numero di pagina di riferimento / rimando del requisito)*** |
|  | SISTEMA GLOBALE DI GESTIONE PAZIENTI ED ACQUISIZIONE DI IMMAGINI E FILMATI HD | | | |
|  | | | |  |
|  | ***Rispondente ai seguenti requisiti tecnico-operativi:*** | | |  |
|  | ***Caratteristiche essenziali*** | | |  |
|  | Attrezzatura / Apparecchiatura nuova di fabbrica |  |  |  |
|  | Attrezzatura / Apparecchiatura di ultima generazione |  |  |  |
| **Caratteristiche Generali** | | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Strumentazione nuova di fabbrica e di ultima generazione** |  |  |  |
|  | In grado di registrare filmati in risoluzione HD e 4K, ingresso video S-VHS, composito oppure HDMI Full-HD risoluzione fino a 1920 x 1080 a scansione progressiva. |  |  |  |
|  | Registrazione in formato H.264, MJPG, e ulteriori sistemi. |  |  |  |
|  | Possibilità di collegamento sorgenti video USB. |  |  |  |
|  | Salvataggio ed esportazione immagini nei più diffusi formati grafici (BMP, JPG, DICOM ecc…). |  |  |  |
|  | Streaming in tempo reale del filmato in acquisizione su altri PC tramite touch screen. |  |  |  |
|  | Possibilità di inserimento annotazioni su foto e filmati: Sito, organo, Diagnosi e Note per catalogazione e ricerca. |  |  |  |
|  | Gestione di misure ed aree. |  |  |  |
|  | Visualizzazione di filmato in tempo reale in riquadro dimensionabile oppure a tutto schermo con un semplice tocco con Zoom digitale continuo in tempo reale con ingrandimento fino a 3x. |  |  |  |
|  | Possibilità di flip (inversione destra/sinistra sul filmato in tempo reale. |  |  |  |
|  | Tempo di registrazione programmabile o manuale con cronometro visualizzato in tempo reale. |  |  |  |
|  | Segnalazioni acustiche vocali per segnalare le fasi della registrazione e acquisizione. |  |  |  |
|  | Acquisizione di immagini statiche con ritaglio automatico configurabile dell’immagine salvata per eliminare i fastidiosi bordi neri in caso di utilizzo di ottiche di piccolo diametro. |  |  |  |
|  | Elaborazione integrata delle immagini con la possibilità di sovrapporre scritte, frecce, riquadri per evidenziare zone di interesse. |  |  |  |

*segue↓*

**QUESTIONARIO TECNICO**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **DESCRIZIONE** | | **RISPONDENZA AI REQUISITI RICHIESTI (*indicare SI / NO per ogni singola voce)*** | **MODELLO / CODICE OFFERTO** | | **RIFERIMENTO (*indicare Documento e numero di pagina di riferimento / rimando del requisito)*** | |
|  | SISTEMA GLOBALE DI GESTIONE PAZIENTI ED ACQUISIZIONE DI IMMAGINI E FILMATI HD | | | | | | |
|  | | | | | |  | |
|  | ***Rispondente ai seguenti requisiti tecnico-operativi:*** | | | | |  | |
|  | ***Caratteristiche essenziali*** | | | | |  | |
|  | Attrezzatura / Apparecchiatura nuova di fabbrica | |  |  | |  | |
|  | Attrezzatura / Apparecchiatura di ultima generazione | |  |  | |  | |
| **Caratteristiche Generali** | | | |  |  |  | |
|  | | | | Ritaglio del filmato acquisito, avanzamento frame-frame, estrapolazione foto dal filmato. |  |  |  | |
|  | | | | Masterizzazione diretta e possibilità di esportazione su chiavetta, indirizzo di rete o altri supporti. |  |  |  | |
|  | | | | L’interconnessione di rete permette, di fatto, lo scambio di immagini digitali in LAN e WAN delle apparecchiature medicali predisposte e comunque il trasferimento illimitato su protocollo IP di tutte le immagini chirurgiche, endoscopiche e radiologiche con altri PC. |  |  |  | |
|  | | | | Funzionalità Client-Server. In grado e compatibile con sistema RIS/PACS. |  |  |  | |
|  | | | | completo dei seguenti accessori: |  |  |  | |
|  | | | | N. 1 Monitor 32” Full HD, grado medicale; |  |  |  | |
|  | | | | N. 1 PC desk medicale, con requisiti di memoria idonei al suo funzionamento; |  |  |  | |
|  | | | | N. 1 pedale acquisizione e tastiera; |  |  |  | |
|  | | | | N. 1 stativo carrello con almeno 3 ripiani e cassetto. |  |  |  | |