**QUESTIONARIO TECNICO LOTTO 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **DESCRIZIONE** | **RISPONDENZA AI REQUISITI RICHIESTI (*indicare SI / NO per ogni singola voce)*** | **MODELLO / CODICE OFFERTO** | | **RIFERIMENTO (*indicare Documento e numero di pagina di riferimento / rimando del requisito)*** | |
|  | VIDEO COLEDOCOSCOPIO PER TERAPIA BILIARE INTRAOPERATORIA | | | | | |
|  | | | | |  | |
|  | ***Rispondente ai seguenti requisiti tecnico-operativi:*** | | | |  | |
|  | ***Caratteristiche essenziali*** | | | |  | |
|  | Attrezzatura / Apparecchiatura nuova di fabbrica |  |  | |  | |
|  | Attrezzatura / Apparecchiatura di ultima generazione |  |  | |  | |
| **Caratteristiche Generali** | | |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Strumentazione nuova di fabbrica e di ultima generazione** |  |  |  |
|  | Flessibile. |  |  |  |
|  | portatile con sensore C-Mos nativo digitale risoluzione HD. |  |  |  |
|  | in grado di trasmettere immagini nitide ad elevata risoluzione e con esatta rispondenza dei colori. |  |  |  |
|  | totalmente immergibile. |  |  |  |
|  | lunghezza operativa non inferiore a 450 mm. |  |  |  |
|  | diametro esterno guaina non superiore a 3,1 mm. |  |  |  |
|  | Campo visivo 120°, Visione 0°, profondità campo 3-50 mm. Circa. |  |  |  |
|  | Deflessione: alto 130° basso 130°. |  |  |  |
|  | canale operativo diametro 1,2 mm. |  |  |  |
|  | guaina esterna rotabile sull’asse destra/sinistra di 120°. |  |  |  |
|  | illuminazione distale per mezzo di doppio Led. |  |  |  |
|  | temperatura colore 5500 K°. |  |  |  |
|  | Impugnatura ergonomica dotata di pulsanti comando: bilanciamento bianco. |  |  |  |
|  | regolazione intensità luminosa. |  |  |  |
|  | scatto foto, avvio/stop video. |  |  |  |

*segue↓*

**QUESTIONARIO TECNICO**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **DESCRIZIONE** | | | | **RISPONDENZA AI REQUISITI RICHIESTI (*indicare SI / NO per ogni singola voce)*** | | **MODELLO / CODICE OFFERTO** | | **RIFERIMENTO (*indicare Documento e numero di pagina di riferimento / rimando del requisito)*** | |
|  | VIDEO COLEDOCOSCOPIO PER TERAPIA BILIARE INTRAOPERATORIA | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | |
|  | ***Rispondente ai seguenti requisiti tecnico-operativi:*** | | | | | | | |  | |
|  | ***Caratteristiche essenziali*** | | | | | | | |  | |
|  | Attrezzatura / Apparecchiatura nuova di fabbrica | | | |  | |  | |  | |
|  | Attrezzatura / Apparecchiatura di ultima generazione | | | |  | |  | |  | |
| **Caratteristiche Generali** | | | |  | | |  | |  | |
|  | | | | cavo di connessione video endoscopio a processore 10” integrato nell’endoscopio non asportabile. | |  | |  | |  | |
|  | | | | completo dei seguenti accessori: | |  | |  | |  | |
|  | | | | N. 1 vasca disinfezione, adeguate dimensioni preferibilmente in lunghezza, per immersione in mezzo liquido con cestello forato interno; | |  | |  | |  | |
|  | | | | N. 1 video processore risoluzione HD, con schermo 10”, con funzione di registrazione immagini statiche e dinamiche, zoom immagine; | |  | |  | |  | |
|  | | | | N. 1 stativo per processore digitale, con braccio articolato; | |  | |  | |  | |
|  | | | | N. 2 pinza per biopsia morso ovale dentato diametro 1,0 mm, lunghezza 120 cm., poliuso autoclavabile; | |  | |  | |  | |
|  | | | | N. 2 pinza morso alligatore diametro 1,0 mm, lunghezza 120 cm., poliuso autoclavabile; | |  | |  | |  | |
|  | | | | N. 5 basket estrazione calcoli biliari, 4 fili nitinol, diametro guaina 1,9 fr., lunghezza 120 cm., monouso sterile; | |  | |  | |  | |
|  | | | | N. 5 grasper frontale estrazione calcoli biliari, ¾ fili nitinol, diametro guaina 1,9 fr., lunghezza 120 cm., monouso sterile. | |  | |  | |  | |