**QUESTIONARIO TECNICO**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **DESCRIZIONE** | | **RISPONDENZA AI REQUISITI RICHIESTI (*indicare SI / NO per ogni singola voce)*** | | **MODELLO / CODICE OFFERTO** | | **RIFERIMENTO (*indicare Documento e numero di pagina di riferimento / rimando del requisito)*** | |
|  | **FORNITURA DI STRUMENTO PER DOSAGGIO EMOGLOBINA GLICATA (HPLC)** | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | |
|  | ***Rispondente ai seguenti requisiti tecnico-operativi:*** | | | | | |  | |
|  | ***Caratteristiche essenziali*** | | | | | |  | |
|  | Attrezzatura / Apparecchiatura nuova di fabbrica | |  | |  | |  | |
|  | Attrezzatura / Apparecchiatura di ultima generazione | |  | |  | |  | |
| **Caratteristiche Generali** | | |  | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Strumentazione nuova di fabbrica e di ultima generazione** |  |  |  |
|  | Esecuzione dei test in completo automatismo |  |  |  |
|  | Riconoscimento positivo del campione mediante lettore di codice a barre interno al campionatore |  |  |  |
|  | Tracciabilità degli eluenti |  |  |  |
|  | Campionatore automatico da provetta primaria chiusa con tappo perforabile da almeno 90 posti |  |  |  |
|  | Cadenza analitica 60 test/ora |  |  |  |
|  | Durata del lotto eluenti minimo di un anno |  |  |  |
|  | Colonna polimeri non porosi |  |  |  |
|  | Elaborazione e indicazione dei piatti teorici per valutare l’efficienza della colonna |  |  |  |
|  | Nessuna interferenza da fetale con valori superiori a 30% |  |  |  |
|  | Posizione stat (urgenze) |  |  |  |
|  | Totalmente esente da manutenzione periodica da parte degli operatori (salvo l’igienizzazione delle parti esterne) |  |  |  |
|  | Possibilità di diluizione sia automatiche che programmabili per campioni anemici |  |  |  |
|  | Possibilità di caricare su uno stesso rack i campioni di sangue intero o prediluiti, calibratori e controlli |  |  |  |
|  | Reattivi pronti all’uso e conservabili a temperatura ambiente |  |  |  |
|  | Flags programmabili in grado di bloccare la trasmissione automatica dei risultati ad host computer (relazionare) |  |  |  |

**segue**

**QUESTIONARIO TECNICO**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **DESCRIZIONE** | | | | **RISPONDENZA AI REQUISITI RICHIESTI (*indicare SI / NO per ogni singola voce)*** | | | **MODELLO / CODICE OFFERTO** | | | **RIFERIMENTO (*indicare Documento e numero di pagina di riferimento / rimando del requisito)*** | |
|  | **FORNITURA DI STRUMENTO PER DOSAGGIO EMOGLOBINA GLICATA (HPLC)** | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |  | |
|  | ***Rispondente ai seguenti requisiti tecnico-operativi:*** | | | | | | | | | |  | |
|  | ***Caratteristiche essenziali*** | | | | | | | | | |  | |
|  | Attrezzatura / Apparecchiatura nuova di fabbrica | | | |  | | |  | | |  | |
|  | Attrezzatura / Apparecchiatura di ultima generazione | | | |  | | |  | | |  | |
| **Caratteristiche Generali** | | | | |  | | |  | | |  | |
|  | | | | Assistenza tecnica full risk |  | | |  | | |  | | |
|  | | | | Supporto remoto per assistenza applicativa e tecnica on line |  | | |  | | |  | | |
|  | | | | Gruppo di continuità |  | | |  | | |  | | |
|  | | | | Interfaccia host query bidirezionale con il gestionale del laboratorio |  | | |  | | |  | | |