**QUESTIONARIO TECNICO**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **DESCRIZIONE** | | **RISPONDENZA AI REQUISITI RICHIESTI (*indicare SI / NO per ogni singola voce)*** | | **MODELLO / CODICE OFFERTO** | | **RIFERIMENTO (*indicare Documento e numero di pagina di riferimento / rimando del requisito)*** | |
|  | **FORNITURA DI MACCHINA PER PRODUZIONE DI OSSIGENO-OZONO (O2-O3) MEDICALE PER L’UOSD DI TERAPIA DEL DOLORE** | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | |
|  | ***Rispondente ai seguenti requisiti tecnico-operativi:*** | | | | | |  | |
|  | ***Caratteristiche essenziali*** | | | | | |  | |
|  | Attrezzatura / Apparecchiatura nuova di fabbrica | |  | |  | |  | |
|  | Attrezzatura / Apparecchiatura di ultima generazione | |  | |  | |  | |
| **Caratteristiche Generali** | | |  | |  | |  | |
| **APPARECCHIO DOTATO DI MOBILE CON ROTELLE ALLA BASE PER LO SPOSTAMENTO** | | |  | |  | |  | |
| **VANO PORTA BOMBOLE DI OSSIGENO (BOMBOLE DI ALMENO 4 LITRI) INTEGRATO NEL MOBILE.** | | |  | |  | |  | |
| **MODULO PER LA PRODUZIONE DI O2-O3 ESTRAIBILE** | | |  | |  | |  | |
| **CONCENTRAZIONI DI OZONO DA 1 A 100 MCGR/ML PROGRAMABILI IN SEQUENZA** | | |  | |  | |  | |
| **VALVOLA DI USCITA PER SIRINGHE LUER E LUER LOCK** | | |  | |  | |  | |