**QUESTIONARIO TECNICO**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **DESCRIZIONE** | | | **RISPONDENZA AI REQUISITI RICHIESTI (*indicare SI / NO per ogni singola voce)*** | | **MODELLO / CODICE OFFERTO** | | **RIFERIMENTO (*indicare Documento e numero di pagina di riferimento / rimando del requisito)*** | |
|  | **STAMPANTI PER ETICHETTE** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |  | |
|  | ***Rispondente ai seguenti requisiti tecnico-operativi:*** | | | | | | |  | |
|  | ***Caratteristiche essenziali*** | | | | | | |  | |
|  | Attrezzatura / Apparecchiatura nuova di fabbrica |  | | | |  | |  | |
|  | Attrezzatura / Apparecchiatura di ultima generazione |  | | | |  | |  | |
| **STAMPANTI PER ETICHETTE** | | | |  | |  | |  | |
| **CARATTERISTICHE:** | | | |  | |  | |  | |
| **Metodo di stampa**: termico diretto | | | |  | |  | |  | |
| **Firmware**: ZPLII; EPL 2; XML; ZBI; PDF Direct | | | |  | |  | |  | |
| **Linguaggi di programmazione**: ZPL e EPL | | | |  | |  | |  | |
| **Orologio in tempo reale**: Orologio in tempo reale (RTC) | | | |  | |  | |  | |
| **SPECIFICHE STAMPANTE:** | | | |  | |  | |  | |
| **Risoluzione di stampa**: 300dpi (12dot) | | | |  | |  | |  | |
| **Velocità di stampa**: 102 mm al secondo | | | |  | |  | |  | |
| **Larghezza di stampa**: supporto etichette fino a 108mm | | | |  | |  | |  | |
| **Memoria**:  512 MBV Flash; 256 MB S D R A M  64 MB di memoria non volatile utilizzabile dall’utente  8 MB di memoria S D R A M utilizzabile dall’utente | | | |  | |  | |  | |
| **Porte di comunicazione**: USB, Ethernet (scheda di rete), Wifi | | | |  | |  | |  | |
| **Lunghezza etichetta**:  Minima: 6,4 mm/0,25”  Massima: 991 mm/39,0” | | | |  | |  | |  | |
| **Larghezza supporto**: da 15mm/0,585” a 108mm/4,25” | | | |  | |  | |  | |
| **Garanzia** non inferiore a 24 mesi | | | |  | |  | |  | |